STTY(1)

NAME
stty - 改变并打印终端行设置

总览
stty [-F device] [--file=device] [SETTING]...
stty [-F device] [--file=device] [-a|--all]
stty [-F device] [--file=device] [-g|--save]

描述

打印或改变终端属性.

-a, --all
    以可读的格式打印当前的所有设置

-g, --save
    以终端可读的格式打印当前的所有设置

-F, --file
    打开指定的设备,并用此设备作为输入来代替标准输入

--help
    显示帮助并退出

--version
    显示版本信息并退出

选项-在SETTING之前使用这些选项将被视为无效 星号*表明是非POSIX设置. 以下是一些系统定义了的可用设置：

  特殊字符

* dsusp CHAR CHAR表示输入满时，发一个停止信号给终端

eof CHAR
    CHAR表示一个文件结束 (结束输入)

eol CHAR
    CHAR表示当前行结束

* eol2 CHAR CHAR是另一个表示结束当前行的字符

erase CHAR
    CHAR表示擦除最后一个输入字符

intr CHAR
    CHAR表示发一个中断信号

kill CHAR
    CHAR表示擦除当前行

* lnext CHAR CHAR表示输入下一个字符

quit CHAR
    CHAR表示发出一个退出信号

* rprnt CHAR CHAR表示刷新当前行

start CHAR
    CHAR表示在停止输出后重新开始输出

stop CHAR
    CHAR表示停止输出

susp CHAR
    CHAR表示发送一个终端停止信号

* swtch CHAR CHAR表示切换到不同的外壳层

* werase CHAR CHAR表示擦除已经输入的最后一个单词

  特殊设置

N   把输入和输出的波特率设为N

* cols N 通知内核终端有N列

* columns N 与cols N 相同

ispeed N
    设置输入速度为N

* line N 用行约束规则N

min N
    用 -icanon, 设置一次完整的读操作最小为N个字符

ospeed N
    设置输出速度为N

* rows N 通知内核终端有N行

* size 根据内核打印出终端的行数和列数

speed
    打印出终端的速度

time N
    同时用 -icanon, 设置读超时为十分之N秒

  控制设置

[-]clocal
    关闭解调器的控制信号

[-]cread
    允许接收输入

* [-]crtscts 允许 RTS/CTS 的握手

csN 把字符长度设为N, N 为[5..8]

[-]cstopb
    对每字符使用两个停止位 (一个带有 `-')

[-]hup
    当最后一个进程关闭终端后，发一个挂起信号

[-]hupcl
    同 [-]hup

[-]parenb
    在输出中产生奇偶校验位，并要求在输入中也有奇偶校验位

[-]parodd
    设置奇校验 (偶校验用 `-')

  输入设置:

[-]brkint
    暂停并产生中断信号

[-]icrnl
    将回车解释为换行

[-]ignbrk
    忽略中断信号

[-]igncr
    忽略回车符

[-]ignpar
    忽略有奇偶校验错的字符

* [-]imaxbel 对一个字符产生嘟叫，但不刷新已满的输入缓冲区

[-]inlcr
    将换行解释为回车

[-]inpck
    打开输入奇偶校验

[-]istrip
    清除输入字符的高位（第8位）

* [-]iuclc 将大写字符转换成小写字符

* [-]ixany 使任何字符都重新开始输出（而 不仅仅是重新输出字符能实现此功能）

[-]ixoff
    打开发送开始/停止字符的开关

[-]ixon
    打开XON/XOFF的流量控制

[-]parmrk
    标记奇偶校验错误 (使用255-0-character 字符序列)

[-]tandem
    同 [-]ixoff

输出设置:

* bsN 回退延迟, N 为 [0..1]

* crN 回车延迟, N 为 [0..3]

* ffN 换页延迟, N 为 [0..1]

* nlN 换行延迟, N 为 [0..1]

* [-]ocrnl 将回车解释为换行

* [-]ofdel 使用删除字符来填充，而不是用空字符填充

* [-]ofill 使用填充字符，不使用定时延迟

* [-]olcuc 将小写字符转换成大写

* [-]onlcr 将换行解释为回车-换行

* [-]onlret 换行执行一次回车

* [-]onocr 不在第一列打印回车

[-]opost
    postprocess 输出

* tabN 水平tab键延迟, N 为 [0..3]

* tabs 同tab0

* -tabs 同tab3

* vtN 垂直方向tab键延迟。。。, N 为 [0..1]

  本地设置:

[-]crterase
    将擦除字符显示为：退格-空格-退格

* crtkill 根据echoprt和echoe的设置去除所有行

* -crtkill 根据echoctl和echok设置去除所有行

* [-]ctlecho 在头部符号中显示控制字符'^c')

[-]echo
    显示输入字符

* [-]echoctl 同 [-]ctlecho

[-]echoe
    同[-]crterase

[-]echok
    在一个杀死字符后显示一个换行

* [-]echoke 同 [-]crtkill

[-]echonl
    即使不显示其它字符也换行

* [-]echoprt 向后显示在 '' 和 '/'之间的擦除字符

[-]icanon
    打开 erase, kill, werase, 和 rprnt 这些特殊字符

[-]iexten
    打开 非POSIX 特殊字符

[-]isig
    打开中断，退出和挂起这些特殊字符

[-]noflsh
    在中断和退出这些特殊字符后禁止刷新

* [-]prterase 同 [-]echoprt

* [-]tostop 停止试图写终端的后台作业

* [-]xcase 与icanon同时使用, 表示用`'退出大写状态

综合设置:

* [-]LCASE 同 [-]lcase

cbreak
    同 -icanon

-cbreak
    同 icanon

cooked
    同 brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof 和 eol 字符被设为默认值

-cooked
    同 raw

crt 同 echoe echoctl echoke

dec 同 echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

* [-]decctlq 同 [-]ixany

ek  将擦除，杀死字符设为它们的默认值

evenp
    同 parenb -parodd cs7

-evenp
    同 -parenb cs8

* [-]lcase 同 xcase iuclc olcuc

litout
    同 fB-parenb -istrip -opost cs8

-litout
    同 parenb istrip opost cs7

nl  同 -icrnl -onlcr

-nl 同 icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

oddp
    同 parenb parodd cs7

-oddp
    同 -parenb cs8

[-]parity
    同 [-]evenp

pass8
    同 -parenb -istrip cs8

-pass8
    同 parenb istrip cs7

raw 同 -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuc lc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 ti me 0

-raw
    同 cooked

sane
    同 cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff 0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, 所有特殊字符 使用缺省值.

本命令处理连接到标准输入的终端行.如不带参数,则输出波特率, 行的约束规则,以及与健全 的stty相背离的设置.在设置中, CHAR 是逐字读取的, 或是象 ^c, 0x37, 0177 或127这样的 编码; 特殊值 ^- 或未定义被用来禁止特殊字符.

报告臭虫
报告臭虫向.

参见
完整的文档 stty 保持为Texinfo手册. 如果 info 及 stty 在你的机器上正确安装的话, 命令

    info stty

会使你能够读取完整的手册.

版权
Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[中文版维护人]
hunter77 <email>

[中文版最新更新]
2003.11.22

《中国linux论坛man手册页翻译计划》:
http://cmpp.linuxforum.net